#### ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PRESENTACIÓN

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN

Un adecuado manejo de los residuos sólidos requiere de su separación en la fuente con la participación de la comunidad. El almacenamiento y la presentación se refieren a la forma como el usuario del servicio va almacenando los residuos y posteriormente los presenta al recolector para que éste los recoja y transporte.

En esta fase del proceso son de capital importancia las características del recipiente: tipo, material, forma y capacidad.

El tipo y la forma del recipiente dependen del sistema de recolección (manual o mecánica; con vehículo compactador o carrito de tracción humana, entre otros.) y la capacidad estará dada por la producción (P.P.C.) y densidad de los residuos, así como por la frecuencia de recolección y los hábitos del usuario.

El tipo de recipiente según el sistema de recolección

En todo caso, hay características generales como durabilidad, resistencia, facilidad de manejo, bajo peso, entre otros., que serán exigibles en todos los tipos de recipientes.

Cuando se utilicen cajas estacionarias (grandes recipientes colocados en sitios estratégicos), se decidirán técnicamente sus especificaciones: tamaño, forma, sistema de cargue y descargue, entre otros., y se analizará con todo cuidado la ubicación, frecuencia para su evacuación y mantenimiento, a fin de evitar que estas soluciones se conviertan en problemas.

El almacenamiento y la presentación constituyen puntos de contacto directo entre el usuario y la empresa que recolecta las basuras y en donde la comunidad y la empresa pueden llegar a decisiones que logren disminuir en forma importante el costo del servicio, debido a un aumento en la velocidad de la recolección ocasionado por tres factores:

los recipientes y su manipulación. el sitio de presentación. el cumplimiento de la empresa en sus horarios de recolección.

###

###

###

### ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Los recipientes de almacenamiento, deben cumplir, entre otros con los siguientes requisitos de manejo.

### En el interior de la vivienda o edificación

No permitir el acceso directo de animales.

No permitir la difusión de olores.

Proteger la vivienda o edificio de la proliferación de moscas, ratones o vectores similares.

Presentar un aspecto estético agradable.

No requerir demasiado mantenimiento.

Ser durable.

En el exterior, para su presentación al servicio de recolección

Ser resistente a la manipulación.

No permitir el acceso directo de animales a su contenido.

No exceder un peso determinado, con el fin de facilitar su manejo por el personal de recolección.

Permitir su fácil manejo, especialmente las operaciones de levante, transporte manual y vaciado.

Facilitar el rendimiento del personal de recolección.

Permitir el fácil acceso para la empresa.

### Tamaño de los recipientes

El tamaño de los recipientes para almacenar las basuras en función de la producción unitaria y de la frecuencia de recolección.

Para una familia típica colombiana que puede producir en promedio 3.6 kilogramos en un día, con una recolección de 2 veces por semana y con un peso específico de la basura de 300 kilogramos por metro cúbico, es posible tomar como diseño típico un recipiente de las características mostradas en la siguiente figura, el cual tiene un volumen de 65 litros, con una sección transversal variable, lo cual permite el fácil vaciado de la basura. Un recipiente de esta naturaleza contendrá como máximo 25 kilogramos de basura, el cual cumple con las especificaciones que se dan a continuación.

###### Dimensiones de un recipiente

###

###

### Peso máximo permitido

Por razones de salud preventiva del trabajador, no se deben permitir recipientes, para ser manejados manualmente por una persona, con pesos mayores de 25 kilogramos; este peso podrá ser aumentado hasta 50 kilogramos, para recipientes que deban ser manejados por dos obreros. No se debe permitir la presentación de recipientes de mayor peso, porque de hacerlo podrán en grave riesgo la salud de los obreros recolectores o harán necesario adquirir equipos especiales.

Los recipientes de 50 kilogramos podrán tener un volumen para basura de aproximadamente 140 litros, equivalentes a 46 kilogramos de basura, quedando una holgura de 4 kilogramos para el recipiente vacío. En el caso de los recipientes convencionales de 25 kilogramos, el peso del recipiente vacío podrá ser máximo 3 kilogramos.

### Materiales recomendables

De acuerdo con las especificaciones enunciadas, los materiales de los recipientes para basura pueden ser: metálicos, de aluminio, o latón y no metálicos, de plástico o cartón fuerte. En el caso del plástico, se pueden utilizar dos opciones: recipientes de plástico o bolsas plásticas desechables, de buena resistencia.

Es recomendable que todos los usuarios combinen el uso de un recipiente reutilizable con una bolsa plástica desechable, ya que esta condición aumenta considerablemente el rendimiento de recolección, sobre todo cuando se presenta la bolsa debidamente cerrada, aún cuando dificultara las operaciones de disposición final en especial si es relleno sanitario, debido a las características de peso y permanencia de los materiales plásticos.

En caso de utilización de bolsas plásticas se recomienda que éstas tengan agujeros que permitan el paso del aire hacia y desde la bolsa.

### PRESENTACIÓN

La acción de presentar la basura debe cumplir unos requisitos acordados por la comunidad para maximizar la eficiencia de la recolección, algunos de los cuales se enuncian a continuación

Los recipientes para presentación deben tener las especificaciones sobre peso y tamaño, enunciadas en los puntos anteriores. Cualquier otro recipiente se debe disponer junto con la basura que contenga.

La presentación se hará sobre la acera, al frente de cada edificación. De ninguna manera se hará recolección en zonas interiores de edificaciones, a menos que se haya acordado con anterioridad con la Empresa de Aseo.

En algunos casos, se llega a acuerdos para que el usuario presente sus basuras en la esquina más próxima de su calle, o en otro lugar previamente convenido. Esto facilitará la labor de recolección, pero en todos los casos es necesario mantener los horarios de recolección.

### ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación se ilustran algunos elementos adicionales, sobre presentación de basuras

Basura comercial y basura industrial

El almacenamiento debe efectuarse en recipientes metálicos o plásticos; el peso debe ser de 50 kilogramos por recipiente. La presentación se hará en la acera más próxima, a menos que haya convenio previo entre el usuario y la empresa que presta el servicio.

### Basura peligrosa

El almacenamiento debe efectuarse en recipientes herméticos con un peso máximo de 50 kilogramos por recipiente. La presentación debe ser convenida entre el productor y la empresa que presta el servicio; el transporte debe ser especialmente diseñado y no debe combinarse con otros residuos. La disposición final se efectuará con el recipiente incluido en un sitio especial del relleno sanitario.

### Almacenamiento unifamiliar

El almacenamiento debe hacerse en el lugar donde más residuos se producen o donde ellos se concentran como por ejemplo en la cocina de la vivienda. El depósito debe tener asas para su manejo y su correspondiente tapa; es una buena costumbre utilizar talegos plásticos dentro del recipiente; esta costumbre facilita la operación de presentar las basuras y proteger el depósito de almacenamiento.

### Almacenamiento multifamiliar

El cálculo del tamaño y forma de los recipientes para las basuras de edificios multifamiliares se hará de acuerdo con el número de personas que habiten el edificio, la frecuencia de recolección establecida por la empresa que presta el servicio, y el equipo disponible para recoger las basuras.

En los edificios multifamiliares de varios pisos es necesario utilizar conductos especiales para bajar la basura hasta el primer piso donde se encuentra el almacenamiento; estos ductos tendrán una entrada al nivel de cada piso con las seguridades para evitar accidentes; en la figura se presenta un diseño típico.

Las dimensiones de la entrada serán siempre menores que las del ducto, para evitar atascamientos; el ducto será de material impermeable, de fácil lavado y resistente al fuego; a la entrada de cada piso y en el lugar de almacenamiento, siempre debe haber extintores de incendio tipo ABC; cada dos pisos por lo menos debe hacerse entradas para limpieza periódica del ducto.

El almacenamiento se efectuará en depósitos diseñados de acuerdo con las especificaciones de la empresa recolectora, quien tendrá en cuenta el equipo disponible y la frecuencia de recolección.

El uso de compactadores de basura en los edificios multifamiliares reduce el volumen y maximiza la utilización de los espacios disponibles; los trituradores también reducen los espacios necesarios pero crean problemas en los alcantarillados y en las plantas de tratamiento de aguas residuales por el aumento de los sólidos. Es inaceptable, arrojar las basuras trituradas a los alcantarillados, ya que esto es equivalente a solucionar un problema de contaminación de suelos creando una mayor contaminación de las aguas.

### Almacenamiento comercial

Generalmente el comercio produce residuos con alto componente de papel y cartón que permite aumentar las frecuencias de recolección sin problemas de putrefacción de las basuras. El comercio puede fácilmente compactar la basura para disminuir los problemas de su almacenamiento.

### Almacenamiento Industrial

Los residuos industriales dependen del tipo de industria, razón por la cual no se puede generalizar un método de almacenamiento. Cada industria deberá convenir con la empresa su forma de presentación.

### Almacenamiento en sitios especiales

En algunos sitios públicos de alta producción de basura, especialmente en plazas de mercado o en espectáculos públicos, es aconsejable colocar cajas estacionarias, de al menos 2 m3 de capacidad para el almacenamiento de las basuras, para que luego sean transportadas hasta el sitio de disposición final. En algunos casos estas cajas pueden tener su propio sistema de rodamiento, que facilite su transporte.

Almacenamiento de basuras recolectadas en limpieza de calles

En el caso de la prestación de las basuras recogidas en el aseo de las vías pueden utilizarse dos opciones principales:

La utilización de un vehículo que recoge la basura directamente de los equipos utilizados por el personal de barrido. Este sistema tiene la desventaja de la difícil sincronización entre los equipos de personal de barrido y el vehículo recolector.

La opción más recomendable es la utilización de bolsas plásticas resistentes, de capacidad no mayor de 10 Kg. de basura, en donde la persona que hace la tarea de barrido almacena los residuos. Al llenarse, se cierra la bolsa y se coloca, para su recolección, en las aceras de las vías de donde es recogida por un vehículo.