ASPECTOS TÉCNICOS

#

# CLAUSURA DE BOTADEROS

Una parte muy importante dentro del proyecto de manejo integral de los residuos sólidos es, sin duda, el cierre del botadero existente y de todos los lugares donde se acostumbra a depositar la basura de manera incontrolada.

Las principales actividades para cumplir con este propósito, son:

Suspender la descarga de residuos en el botadero actual, a partir del momento en que se haya organizado plenamente y se inicie la operación en el nuevo sitio de disposición final.

Cercar o encerrar el botadero para impedir el acceso y colocar avisos informando sobre la clausura del mismo y la ubicación del relleno sanitario.

Efectuar una campaña para exterminar artrópodos y roedores con plena observancia de las medidas de seguridad y conforme al uso apropiado de raticidas e insecticidas. Siempre que sea posible, se acudirá a las autoridades de salud para obtener de ellas el apoyo y la asesoría necesaria.

Estabilización mecánica: terminada la campaña de eliminación de insectos y ratas, cubrir los residuos con una capa de tierra de 20 a 30 cm de espesor, preferiblemente apisonada.

Informar a la ciudadanía sobre la prohibición de continuar arrojando basura al botadero clausurado (especialmente los vehículos contratados por particulares) e invitar a toda la comunidad a utilizar el relleno sanitario y apoyar el nuevo proyecto para la prestación del servicio de limpieza pública.

Hacer un seguimiento al botadero y a los antiguos sitios de disposición no controlada, hasta cuando se tenga la certeza de que se suspendió toda actividad y que ya no habrá riesgos por vectores, ni contaminación por gases o lixiviados remanentes, ni molestias sanitarias de ninguna índole. El seguimiento de los lixiviados remanentes puede realizarse a través de los piezómetros o pozos de observación.

Definir la destinación y las restricciones de uso que se impondrán a los terrenos clausurados y a las áreas circundantes.

SANEAMIENTO Y CLAUSURA DE BOTADEROS - LINEAMIENTOS GENERALES

Definición del uso final. Métodos para clausura.

Si no se han conformado celdas, se deben conformar, ya sea mediante trinchera, área o un método combinada para ello es necesario tener un plano topográfico del área.

1. Captación y control del biogás

La descomposición natural o putrefacción de los desechos sólidos en un relleno sanitario, producen gases entre los cuales podemos mencionar el dióxido de carbono CO2, el sulfhídrico H2S (olor repugnante) y metano CH4 (inodoro, inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 al 15 %. El metano no es soluble en el agua y de este modo se concentra dentro del Relleno Sanitario, hasta que comienza a moverse a través de los espacios vacíos, alcanzando finalmente la atmósfera a través de la chimenea del relleno.

En el plan de clausura se debe mostrar la forma de evacuación de los gases a la atmósfera y la forma de control (mediciones periódicas del gas, esto permitirá conocer la actividad biológica en el relleno).

2. Captación y control de lixiviados

Para minimizar el movimiento de los lixiviados hacia las aguas subterráneas el cubrimiento del relleno se debe construir bajo un estricto control de calidad, evitando al máximo la llegada a él de aguas lluvias directas o de escorrentía.

3. Estabilización de taludes de residuos sólidos

Es necesario determinar si es necesario: tender taludes, construir bermas, emplear muros de retención, etc., una o varias de las anteriores dependiendo de la configuración actual de los residuos sólidos.

Establecer medidas preventivas por deslizamiento, movimiento del cuerpo del talud, fallas por licuación.

4. Desvío y control de aguas lluvias

Cuando el relleno esta clausurado debe diseñarse el sistema del control del drenaje en función de la utilización a largo plazo del lugar. Las aguas procedentes de la lluvia deben escurrir sin que produzcan una erosión excesiva o una infiltración , ya que el mayor riesgo es el estancamiento de las aguas superficiales en las zonas de asentamiento del terreno.

En el diseño de las instalaciones para el control de drenaje deben incluirse:

· Recogida y desviación de las aguas superficiales fuera de la superficie del vertedero, en la menor distancia posible.

· Selección de rutas y canalización de drenaje, que arrastrarán las aguas con velocidades que eviten la sedimentación.

· Uso de pendientes superficiales suficientes como para maximizar la desviación de la escorrentía superficial y a la vez minimizar la erosión superficial.

· Especificaciones para los materiales según las características del drenaje, que permitan el arreglo y reemplazo cuando se asiente el relleno.

5. Restricción del acceso y / o uso del sitio

Las características de los botaderos clausurados permite la utilización del sitio, para desarrollar programas de recuperación paisajística y social, como parques y zonas de recreación popular.

No se debe permitir la construcción de infraestructuras, de no contarse con un estudio técnico previo.

Es recomendable cercar y vigilar el sitio para que no sea invadido y utilizado de forma inapropiada.

6. Selección del material de cobertura

El banco de material deberá tener las propiedades necesarias para el sellado de los residuos y con el volumen suficiente para cubrir la superficie que demanden los residuos sólidos.

La selección del material deberá cumplir los siguientes requisitos:

Establecer por orden de importancia, las funciones que deberá cumplir el material de cobertura.

Determinar característica y propiedades del suelo granulometría, Límites de plasticidad, peso volumétrico, permeabilidad, compactación, humedad natural, porosidad

Planear y diseñar procedimiento de operación y clausura.

Establecer procedimientos de manejo, transporte, compactación, etc., necesarios para mejorar las funciones del suelo.

Si hay residuos industriales, establecer las necesidades específicas de cobertura.

7. Para complementar las funciones del material de cobertura, estudiar la necesidad de utilizar adición de gravas, arenas, arcillas y materiales artificiales (membrana de polietileno, pvc o geotextil).

8. Selección del equipo mecánico, depende de: topografía del sitio, ubicación de residuos, volumen aproximado a mover, sistema de clausura, Diseño final y uso posterior del sitio, especificaciones generales del proyecto de saneamiento y clausura.

9. Operación Básicas para clausura

Desmonte

Movimiento de tierras.

Construcción de cortes y taludes.

Construcción de caminos de acceso.

Construcción de terrazas.

Movimiento, acomodo y compactación de los residuos sólidos.

10. Sistema de Monitoreo Ambiental

- De lixiviados

Ubicación de pozos

Diseño de pozos

Selección de métodos y programas de muestreo

Selección de parámetros a monitorear y técnicas de laboratorio

Interpretación y manejo de datos

Características de los lixiviados: mín. dos veces por año

- De gases

Medición del caudal

Calidad del biogás

Toma de muestras para caracterización físico química de los gases.

Análisis de alternativas para posibles usos futuros del gas.

- Tendencia de migración de contaminantes: en el suelo, en aguas superficiales y subterráneas.

Disminución de la infiltración

Control de las características de los lixiviados

Control de plumas de lixiviados

Calidad del Agua superficial y subterránea: frecuencia de muestreo: mín. 2 veces por año.

- Sistemas de captación y extracción de lixiviados.

- Alternativas para el tratamiento de lixiviados.

# 13. Mantenimiento y Monitoreo Ambiental

Control de depresiones, grietas, erosiones.

Mantenimiento de caminos interiores, de sistemas de aguas lluvias, gases y lixiviados.

Monitoreo Ambiental

- Asentamientos diferenciales y condiciones de la cubierta final.

- Estabilidad de taludes.