Relleno Sanitario Manual

#

##### RELLENO SANITARIO

RELLENO SANITARIO MANUAL

#

# RELLENO SANITARIO

###### RELLENO SANITARIO MANUAL

En el relleno sanitario manual se hace un uso intensivo de la mano de obra, utilizándose equipo pesado únicamente en la adecuación del terreno, incluida la excavación para material de cobertura y eventualmente, en la construcción de vías de acceso, ya que todos los demás trabajos se realizan manualmente.

Se habla aquí solamente del relleno manual, porque es la alternativa de elección para pequeñas poblaciones y porque ha sido suficientemente probada.

De hecho, hay buenas experiencias en varios municipios del país. Las investigaciones demuestran que opera muy bien hasta unas 20 toneladas/día y que el uso de equipos se hace ineludible, sólo por encima de las 40 toneladas/día.

En todo caso, se evaluarán siempre las condiciones propias de cada lugar, en cuanto a las características:

del suelo,

costo de la mano de obra,

condiciones climáticas,

facilidades y valor de alquiler de los equipos y

todos aquellos factores que conduzcan a una decisión plenamente sustentada.

El cuadro siguiente se presentan algunas de sus más importantes ventajas y desventajas con el propósito de aportar elementos de juicio para una decisión en este sentido.

VENTAJAS
La inversión inicial es, en general, relativamente baja y se halla referida al costo terreno y a la impermeabilización del suelo, drenajes, recolección de gases y lixiviados.
No demanda personal especializado para su operación (aunque sí necesita una capacitación adecuada).
Es comparativamente una excelente alternativa de disposición final, frente a otras soluciones.
Después de aprovechada en su totalidad la capacidad del terreno, puede habilitarse para jardines o campos deportivos.
Los costos de operación suelen ser bajos. En comunidades pequeñas, los volúmenes de basura permiten una operación manual.
Pueden controlarse los gases y los líquidos (lixiviados) resultantes de la descomposición de los desechos.

DESVENTAJAS
Si el manejo no es bien organizado y la construcción no es suficientemente cuidadosa, puede convertirse en un serio problema sanitario.
La estabilización de los desechos dura varios años, durante los cuales se presentarán asentamientos.
Los terrenos donde ha habido rellenos presentan serias restricciones para la construcción de edificaciones.
Los olores, la afectación del paisaje y otros impactos ambientales originan rechazos. Requieren información amplia a la comunidad y garantía de correcta operación.
Los riesgos de contaminación del aire y las fuentes de agua son altos y el control y tratamiento de gases y lixiviados incrementa los costos.

EN UN PROYECTO DE RELLENO SANITARIO... TENGA PRESENTE QUE:

Un relleno sanitario regional (2 o más localidades) será en muchas ocasiones (la mayoría de las veces) más ventajoso, particularmente por las economías de escala en la inversión inicial y en la operación.

Los sitios para construcción de rellenos sanitarios deben cumplir una serie de requisitos que es necesario verificar. La selección del terreno ha marcado en muchas ocasiones la diferencia entre una solución adecuada y un monumental problema.

El lote adecuado para el relleno no tiene que ser necesariamente uno de los que posee la municipalidad, a menos que cumpla con las especificaciones requeridas para su uso, en cuanto a ubicación, topografía, tipo de suelo, protección para los recursos naturales, distancia a la zona urbana, aeropuertos, etc.

Los parámetros técnicos deben cumplirse estrictamente y la operación ha de ser supervisada con rigor, especialmente el cubrimiento y compactación de los residuos, así como la construcción de chimeneas y canales de lixiviados entre otros.

En general, puede decirse que los rellenos sanitarios deben proyectarse como mínimo para cinco años (período de diseño) y preferiblemente para diez años, teniendo en cuenta las dificultades para encontrar terrenos apropiados, los costos de su adecuación y las obras preliminares: caseta, cerramiento, acceso, servicios, etc.

Siempre se tomarán las previsiones necesarias para una posible ampliación futura del área inicialmente considerada.

El uso del suelo en los alrededores estará claramente determinado de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial, a fin de evitar actividades incompatibles que se conviertan en motivo de conflicto.

La disponibilidad del material de cobertura tiene que estar completamente definida y garantizada por el tiempo de operación previsto ya que este factor determina en buena medida los costos de operación. Las fallas en el suministro de materiales han convertido muchos rellenos en botaderos abiertos.

Los residuos infecciosos procedentes de hospitales y laboratorios clínicos, siempre que sea posible, deben incinerarse; en su defecto, serán manejados separadamente y dispuestos en fosas especiales de seguridad, al igual que los demás residuos que impliquen riesgo por su naturaleza tóxica o, de alguna forma, peligrosa.

# TIPOS DE RELLENOS SANITARIOS

El relleno sanitario es actualmente el método más económico y aceptable, desde el punto de vista de Salud Pública y protección del ambiente, para la disposición de los residuos sólidos domésticos, comerciales e industriales e incluso de los denominados peligrosos, “Relleno Sanitario es una técnica para la disposición de la basura en el suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad pública, utilizando principios de ingeniería, para confinar la basura en la mínima área posible reduciendo su volumen hasta la cantidad practicable, para luego cubrir las basuras así depositadas con una capa de tierra diariamente, al final de la jornada, o tan frecuentemente como sea necesario”.

Esta definición debe ser complementada con las posibilidades del relleno sanitario de manejar gases y lixiviados; de tomar en consideración aspectos de tipo estético y debe apreciar el potencial que brinda el método para recuperar terrenos o transfórmalos para usos comunales.

Existen varios tipos de rellenos sanitario.

Los tres principales son:

relleno de área, relleno de zanja, y relleno de rampa,

Los cuales tienen técnicas similares de operación. Normalmente, las condiciones y características de los terrenos exigen una operación combinada de los distintos sistemas, tendientes a un mejor aprovechamiento de la disponibilidad del terreno, material de recubrimiento y rendimiento de los equipos de operación. En este punto sólo se analizaran las características más destacadas de cada uno de los tres métodos principales de relleno sanitario.

· Relleno sanitario tipo área

El relleno sanitario tipo área, normalmente se emplea cuando se dispone de terrenos con depresiones y hondonadas naturales y artificiales, canteras producidas por extracción de materiales como arena, arcilla, grava y otros similares.

La operación del relleno sanitario de área tiene el siguiente método de trabajo:

Los vehículos de recolección vacían los desperdicios directamente en el frente de operación.

Los desperdicios son esparcidos y compactados manualmente o por un tractor de oruga. Esta compactación se efectúa por pasadas repetidas sobre los desperdicios a medida que los vehículos van vaciando la basura en el frente de trabajo del relleno, compactación que se debe ir haciendo sucesivamente por capas de 0.30 m.

Recubrimiento de la basura compactada una vez terminada la operación diaria con una capa de material de cobertura de 0.10 a 0.15 m. Este material, en lo posible debe ser obtenido de los terrenos adyacentes al sitio de trabajo. Hay lugares que no permiten sacar tierra de recubrimiento apropiado y en ese caso se hace indispensable acumular cenizas, material de demolición, tierra proveniente de excavaciones locales, barrido de calles u otro que el mismo equipo empleado en el relleno pueda acarrear o cargar.

Recubrimiento superior o sello del relleno sanitario con una capa compactada de tierra o material similar de lo por lo menos 0.60 m de espesor, cuyo nivel o altura final coincida con la cota indicada en los planos respectivos.

Siembra del rellenos sanitarios con pasto de crecimiento rápido para evitar la erosión. Relleno sanitario tipo área.

· Relleno sanitario tipo zanja o trinchera

El método de operación del relleno sanitario tipo zanja, ver figura, se puede resumir en los siguientes pasos:

Excavación de la zanja. La zanja o trinchera puede excavarse manual o mecánicamente por completo antes de iniciar en ella el vaciamiento de los desperdicios, o progresivamente a medida que avanzan los trabajos.

Otras veces la zanjase excava diariamente con la capacidad requerida para disponer la basura del día siguiente. El sistema más apropiado lo determinan las condiciones locales, características del terreno y circunstancias operacionales.

Las zanjas se hacen de 1.80 m a 2.50 m de altura y de un ancho de por lo menos el doble del tamaño del equipo de trabajo para facilitar la operación.

Las zanjas suelen hacerse de 3.60 m a 10 m de ancho, pero las dimensiones se determinan en cada caso particular.

Vaciamiento de los desperdicios que ha transportado el vehículo de recolección en el frente de operación de la zanja.

Esparcimiento y compactación de la basura manualmente o con un tractor de oruga.

Recubrimiento diario con tierra proveniente de la excavación de la zanja en forma similar a la descrita para el relleno de área.

Recubrimiento superior o sello del relleno sanitario en forma similar a la descrita para el relleno de área.

Cambio de zanja. Una vez alcanzado el nivel deseado en toda la longitud de la zanja. se continúa el trabajo en una zanja adyacente separada por un muro de terreno natural de aproximadamente 0,90 m como muestra en la figura.

Siembra del relleno sanitario, con pasto de crecimiento rápido, para evitar erosión. Relleno sanitario tipo zanja

· Relleno sanitario tipo rampa

El relleno sanitario tipo rampa, como se muestra en la siguiente figura, se opera en forma similar a los rellenos de área, pero los desperdicios descargados se extienden sobre una rampa, se apisonan y recubren diariamente con una capa de material de 0.10 m a 0.15 m de espesor.

La rampa debe tener una pendiente de unos 30 grados como se muestra en la figura. Terminada la operación y alcanzado el nivel previsto, se recubre con una capa de tierra o material similar de 0.60 m de espesor.

El método de rampas se utiliza en terrenos de declive moderado. Puede planearse para ir formando escalones en terrenos de pendiente más o menos pronunciada haciendo pequeñas excavaciones para lograr el material de recubrimiento.

##### Ubicación del sitio para relleno sanitario

La primera acción que se debe desarrollar para ubicar un relleno sanitario, es conocer el área general donde se puede localizar, si es en el municipio, o dentro de los municipios vecinos.

Es lógico que si nadie quiere aceptar que el relleno sanitario debe existir, no se puede ubicar. Es indispensable, y aunque parece obvio, resolver el primer problema que se presenta:

el relacionado con los límites de ubicación del relleno sanitario,

en lo cual la participación de la comunidad es vital.