Diccionario del Medio Ambiente General A-D

DICCIONARIO - GLOSARIO - SIGLAS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ACUIFERO
AEROBICO
AGUAS NATURALES
AGUAS RESIDUALES CRUDAS
AGUAS RESIDUALES TRATADAS
ALMACENAMIENTO
AMBIENTE
ANAEROBICO
ANALISIS DE RIESGO
APROVECHAMIENTO
AREA DE DESCARGA
AREAS PUBLICAS
ASEO URBANO
AUDITORIA AMBIENTAL (AA)
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
B

BALANCES ECOLOGICOS
BIOMASA
BOTADERO
C

CALIDAD DEL AIRE
CARACTERISTICAS ERGONOMICAS
CHATARRA
CICLO HIDROLOGICO
CIERRE
CLASIFICACION
CLAUSURA
COMPACTADOR
COMPOST
COMPOSTAJE
CONDICION
CONFINAMIENTO O DISPOSICION FINAL
CONTAMINACION DE AGUAS
CONTAMINACION ATMOSFERICA
CONTAMINANTE ATMOSFERICO
CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS
CONTENEDOR
CONTROL DEL AIRE
CORROSION
COSTOS AMBIENTALES
CUENCA
CUENCAS DE CURSO SUCESIVO
CUERPO DE AGUA
CUERPO RECEPTOR
D

DBO5
DECIBEL
DECLARATORIA DE ADECUACION AMBIENTAL (DAA)
DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
DESCARGA
DESECHO
DISPOSICION FINAL
DQO

E

EFLUENTE
EFLUENTE CONTAMINADO
EFLUENTE INDUSTRIAL
EFLUENTES HOSPITALARIOS
EFLUENTE SANITARIO
EMERGENCIA HIDRICA
EMISION
EMISIONES FUGITIVAS
ENVASAR
ESTACION DE TRANSFERENCIA
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA)
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATEGICO
EXCRETAS HUMANAS Y ANIMALES
EXPLOSIVIDAD
F

FACTOR AMBIENTAL
FANGOS O LODOS
FAUNA NOCIVA
FICHA AMBIENTAL (FA)
FUENTE
FUENTE EXISTENTE
FUENTE FIJA
FUENTE FIJA UNITARIA
FUENTE MOVIL
FUENTE NUEVA
FUTURO INDUCIDO
G

GENERACION
GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS
GESTION AMBlENTAL
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
H

HOMOLOGACION
I

IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA)
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS "CLAVE"
IMPACTO ACUMULATIVO
IMPACTO SINERGICO
IMPACTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
INCINERACION
INFLAMABILIDAD
INFORME DE CARACTERIZACION
INMISION
INSPECCION
INSTANCIA AMBIENTAL DEPENDIENTE DEL PREFECTO
INTEMPERISMO
INVENTARIO DE EMISIONES
ISO

J

K

L

LABORATORIO AUTORIZADO
LIBRO DE REGISTRO
LICENCIA AMBIENTAL
LIMITE PERMISIBLE DEL AGUA
LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE
LIMITES PERMISIBLES DE EMISION
LIXIVIACION
LIXIVIADOS
LLUVIA ACIDA
LODOS
M

MANIFIESTO AMBIENTAL (MA)
MANIFIESTO DE TRANSPORTE
MEDIDA DE MITIGACION
MEDIDORES INDIRECTOS DE CAUDAL
< MEJOR PRACTICA DE CUIDADO AMBIENTAL
MINIMIZACION U OPTIMIZACION
MONITOREO
MONITOREO AMBIENTAL
MONITOREO DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS
N

NAPA FREATICA
NIVEL PIEZOMETRICO
NORMAS TECNICAS DE EMISION
O

OPERADOR
ORGANISMOS SECTORIALES COMPETENTES
P

PATOGENICIDAD O BIOINFECCIOSIDAD
PLAN DE ADECUACION AMBIENTAL
PLAN DE APLICACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PLANTA
PLATAFORMAS Y PUERTOS DE MUESTREO
POZO PROFUNDO
POZO SOMERO
PREFECTO
PREVENCION
< PREVENCION DE AGUA
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION
PUNTO SIN IMPACTO
Q

QUEMA A CIELO ABIERTO

R

RADIOACTIVIDAD
REACTIVIDAD
RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS
RECOLECCION
RECOLECCION SELECTIVA
RECURSO HIDRICO
RELLENO SANITARIO
REGLAMENTOS CONEXOS
REPRESENTANTE LEGAL
RESIDUO
RESIDUOS AGRICOLAS
RESIDUOS BIODEGRADABLES
RESIDUOS COMERCIALES, DE SERVICIOS E INSTITUCIONALES
RESIDUOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS
RESIDUOS DOMICILIARIOS
RESIDUOS ESPECIALES
RESIDUOS FORESTALES
RESIDUOS GANADEROS
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILABLES A DOMICILIARIOS
RESIDUOS METALURGICOS
RESIDUOS MINEROS
RESIDUOS NO BIODEGRADABLES
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS SOLIDOS O BASURA
RESIDUOS VOLUMINOSOS
RESTOS DE MATADEROS
REUSO
RIESGO
RUIDO
S

SEGREGADOR
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNITARIO
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL (SNCCA)
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SNEIA)
SOLIDOS SEDIMENTABLES
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
SUSTANCIA PELIGROSA
T

TIPO DE AGUA
TOTAL QUALITY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (TQEM)
TOXICIDAD
TRANSPORTE
TRATAMIENTO
UVW

VECTOR
VERIFICACION VEHICULAR
XYZ

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

ACUIFERO
Estructura geológica estratigráfica sedimentaria, cuyo volumen de poros está ocupado por agua en movimiento o estática, capaz de ceder agua en cantidades significativas ya sea por afloramiento en manantiales o por extracción mediante pozos.
AEROBICO
Proceso bioquímico que requiere oxígeno libre.
AGUAS NATURALES
Aquéllas cuyas propiedades originales no han sido modificadas por la actividad humana; y se clasifican en:

a) superficiales, como aguas de lagos, lagunas, pantanos, arroyos con aguas permanentes y/o intermitentes, ríos y sus afluentes, nevados y glaciares;

b) subterráneas, en estado líquido o gaseoso que afloren de forma natural o por efecto de métodos artificiales;

c) meteóricas o atmosféricas, que provienen de lluvias de precipitación natural o artificial.

Las aguas naturales según su salinidad se clasifican como sigue:

TIPO DE AGUA Sólidos Disueltos Totales en mg/l

Dulce menor a 1.500
Salobre desde 1.500 hasta 10.000
Salina desde 10.000 hasta 34.000
Marina desde 34.000 hasta 36.000
Hiperhalina desde 36.000 hasta 70.000
AGUAS RESIDUALES CRUDAS
Aguas procedentes de usos domésticos, comerciales, agropecuarios y de procesos industriales, o una combinación de ellas, sin tratamiento posterior a su uso.
AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Aguas procesadas en plantas de tratamiento para satisfacer los requisitos de calidad en relación a la clase de cuerpo receptor a que serán descargadas.
ALMACENAMIENTO
Depositar sustancias peligrosas temporalmente, para fines específicos. Se entenderá aquel lugar donde se almacenan sustancias peligrosas previo a su uso para la manufactura de productos finales y/o el almacenamiento de esos productos.
Acción de retener temporalmente residuos, mientras no sean entregados al servicio de recolección para su posterior procesamiento, reutilización o disposición.
AMBIENTE
El ambiente es el capital que todos requerimos para vivir. Es un conjunto de elementos que están interrelacionados y que producen los diferentes recursos que requieren dichos elementos y seres vivos que en él habitan. Desde el punto de vista antropogénico, es la producción natural de los recursos necesarios para nuestra vida cotidiana. La ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos y sus relaciones con el ambiente se denomina ecología.

A finales de los setenta, escribir sobre ecología significaba un gran desafío; primero por su extensión y aplicación; segundo, porque el término de ecología a partir de 1960 comenzó a ser objeto de un intenso uso, abuso y mal uso; y tercero, porque la ecología como ciencia transdisciplinaria.

Algunos autores consideran que la ecología ha tenido cuatro etapas evolutivas:

- Cuando era parte de la historia natural y contribuía descriptivamente al conocimiento de la naturaleza.
- Cuando pasa a ser rama de las ciencias biológicas cuantitativas.
- Cuando con el concepto de ecosistema se transforma en una ciencia de síntesis e integración que unen los conocimientos del medio físico con los del medio biológico para reconocer las interacciones existentes en la naturaleza.
- En la etapa actual, donde se plantean las interacciones entre desarrollo y medio ambiente, y pasa a ser ciencia tras disciplinaria, vinculo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales.

Él termina ecología fue utilizado por primera vez por el biólogo Alemán Ernst Hackel en 1869, para referirse a las interrelaciones de los organismos vivientes y su medio ambiente. Sin embargo, los orígenes del pensamiento ecológico se encuentran en los escritos de sabios griegos.

A partir del siglo XII se inicia un periodo de interés creciente por las ciencias naturales, y se escriben los primeros catálogos de plantas y animales.

A fines del siglo XIX la historia natural alcanza su máximo desenvolvimiento con los trabajos clásicos de Wallace (1823 – 1913) que presenta una nueva visión para el análisis de la distribución de los seres vivos y establece las bases de la teoría de la evolución al mismo tiempo que Darwin (1809 – 1882).

Esta época de las ciencias sentó las bases del futuro desarrollo de las ciencias biológicas y por lo tanto de una de las ramas principales, la ecología. Un precursor del pensamiento ecológico fue S.A. Forbes (1887) quien llega a la conclusión de que un lago podía caracterizarse como un „microcosmos".

La definición de „microcosmos" trae consigo el concepto del todo (holismo), origen del enfoque holistico, totalizante. Se puso de manifiesto por primera vez, en forma ordenada, las interacciones entre los distintos componentes físicos, no vivos (abioticos) y los organismos vivos (bióticos) del sistema ecológico „lago", un pequeño mundo donde interacionan todos los componentes del sistema y donde el proceso de la vida se despliega en toda su amplitud.

Las enseñanzas del „microcosmos" de Forbes determinaron una apertura de grandes proporciones a la biología y a las ciencias naturales al sentar las bases del pensamiento ecológico. Los científicos observaron con interés que el objeto de la ecología, a la vez que escapa de la rutina descriptiva de la historia natural, debía reconocer unidades de estructura de la naturaleza, semejantes a un lago. A partir de entonces, los esfuerzos se concentraron en descubrir los hechos y las leyes fundamentales de la ecología, la cual comenzó a ser entendida como la ciencia de la economía de la naturaleza.

El auge de las ciencias naturales a fines del siglo XIX produjo en las ciencias sociales una preocupación por el papel del hombre como miembro y como transformador de la naturaleza. Desde los más diversos ámbitos se formaron puntos de vista: desde los que proponían un respeto ciego a la naturaleza, los que veían una especie de compromiso entre el hombre y la naturaleza, y aquellos que estimaban que el hombre con su carga de conocimiento científico y tecnológico, estaba destinado a cumplir un papel dominante sobre la naturaleza.

La ecología se consolida a partir de los trabajos de Mobius(1877) hasta la formulación del concepto de ecosistema por Tansley en 1935.

Con el concepto de ecosistema, la ecología se transforma en una ciencia de síntesis e integración que comienza a escaparse de los ámbitos biológicos para establecer nexos con otras ciencias naturales, para así explicar las relaciones entre los organismos y su medio ambiente.

La historia de la ecología demuestra que esta ciencia, despertó por su propia naturaleza, dos tipos de reacciones encontradas:

- Aquellos que exigían que la ecología debía expandirse fuera de los limites de lo biológico, y
- Mantener a la ecología como rama de las ciencias biológicas.

Históricamente desde 1869 hasta 1960, predominó la opinión de los biólogos y de otros sectorialistas. La ecología como rama de la biología se siguió entendiendo básicamente como el estudio de los organismos, de su medio ambiente y de todas relaciones que existan entre ambos.

Él estado actual de la evolución del pensamiento ecológico será el superar lo biológico y formular un enfoque holístico que integre lo biofísico, social, económico y cultural, cuando la ecología logre sus mayores aportes y contribuciones al estudio y comprensión y eventuales soluciones a la problemática que plantean las interrelaciones entre desarrollo y medio ambiente
ANAEROBICO
Proceso bioquímico que no requiere oxígeno libre.
ANALISIS DE RIESGO
Documento relativo al proceso de identificación del peligro y estimación del riesgo que puede formar parte del EEIA y del MA. En adición a los aspectos cualitativos de identificación del peligro, el análisis de riesgo incluye una
descripción cuantitativa del riesgo en base a las técnicas reconocidas de evaluación de riesgo.
APROVECHAMIENTO
Todo proceso industrial y/o manual cuyo objeto sea la recuperación o transformación de los recursos contenidos en los residuos.
AREA DE DESCARGA
Area de influencia directa de la descarga de aguas residuales crudas o tratadas a un cuerpo receptor que incluye a los puntos de descarga y de dilución o al sistema de drenaje o alcantarillado.
AREAS PUBLICAS
Los espacios de convivencia y uso general de la población.
ASEO URBANO
Es el servicio de limpieza consistente en almacenamiento, barrido, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos bajo normas técnicas, en los asentamientos humanos.
AUDITORIA AMBIENTAL (AA)
Procedimiento metodológico que involucra análisis, pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que llevan a determinar la situación ambiental en que se encuentra un proyecto, obra o actividad y a la verificación del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Las auditorías pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto, obra, o actividad con el objeto de definir su línea base o estado cero, durante su operación y al final de la vida útil. El informe emergente de la AA se constituirá en instrumento para el mejoramiento de la gestión ambiental.
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
El Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a través de la SNRNMA y de la SSMA a nivel nacional, y a nivel departamental los Prefectos a través de las instancias ambientales de su dependencia.
BALANCES ECOLOGICOS
Estos balances se tiene que realizar para conocer las cantidades y en última instancia cuanto dinero se está gastando la empresa auditada en los diferentes rubros como:

- Agua
- Aire
- Energía
- Combustibles
- Productos remanentes

En la elaboración de un balance ecológico se recomienda trabajar en estas etapas:

(1) Selección del equipo de análisis y los recursos para el análisis
(2) Definición de los objetivos y del área de análisis
(3) Primer análisis de operaciones principales y construcción de un diagrama de flujo
(4) Elaboración de una sistemático análisis, de indicadores, de unidades
(5) Identificación de fuentes de datos
(6) Elaboración de los datos
(7) Redacción del balance de los materiales y de la energía
(8) Evaluación
BIOMASA
La biomasa forestal es el recurso energético terrestre y condicionalmente renovable más cuantiosos nacional y asciende a unos 14X 104 millones de BEP teóricos, comparado con 110X760 millones de BEP de reservas probadas de petróleo y de gas natural respectivamente.

Si con el fin de realizar una evaluación de carácter energético del recurso forestal se considera como potencial energético solamente los 564,648 km2 (Tierra con bosques) promedio muy conservador, el volumen de biomasa de 2000 metros cúbicos por hectárea, de energía haber alrededor de 11.293 millones de metros cúbicos de maderas y otras fuente energética directamente aprovechable.

Con estas consideraciones y adoptando un poder calorífico medio de 3.275 Kcal/kg de madera y una densidad media de 528 kg/m3, resulta el potencial energético forestal de 1.952,62x6 TEP . Este potencial debe ser considerado como un límite inferior ya que incluye las áreas de pastos y de bosques de arbustos en virtud de no existen datos sobre su contenido promedio de biomasa.

El Balance Energético Nacional de Bolivia de la gestión 1992, indica que la leña (20,0%) , el carbón vegetal (0,37%) y los residuos animales (5,2%) cubren el 25,5% de consumo final total de energía y si se incluye el bagazo, este porcentaje asciende L 32,& %, quedando el 50,$% para los derivados líquidos del petróleo, 9,2% para el gas natural y solamente el 7,7% para el hidropotencial.

Una de las razones para que la leña sea el comestible de mayor preferencia en los sectores domésticos es que no requiere de una infraestructura compleja y para su conversión en calor. Además es todavía la fuente de energía más barata que está al alcance de las poblaciones rurales y urbanas pobres, pero debido a que este recurso disminuye y se hace cada vez más escaso y costoso, o en virtud q que simplemente ya no que existe, las poblaciones rurales recurren, en muchos casos, a la quema de estiércol y de los desechos vegetales que podría merecer un uso más productivo en su retorno al suelo, mejorando la capacidad nutriente de éste, su estructura y capacidad de retención de la humedad.

Se estima que le uso de la leña alcanza a 1.5000.000 toneladas métricas por año. El departamento de Santa Cruz es le mayor usuario con un 28% del total, seguido de Cochabamba con 155.

El altiplano y el departamento de Tarija son la únicas regiones en Bolivia donde el equilibrio es crítico entre el abastecimiento y la demanda de leña.

Gran parte del altiplano fue desforestado a principio del siglo para la provisión de combustible destinado a la construcción del FF.CC. Aria - La Paz. La principal fuete de leña es la thola, en menor proporsión la yareta y la kishuara. Entre 1900-1920 la thola alcanzaba alturas de 2 m. Entre 1980 - 90 este arbusto tenía sólo 40 a 97 cm de lato, productos de un crecimiento de 2 a 3 años. En la región de Achiri, provincia pacajes del Departamento de La Paz, en una comparación de fotografía aéreas en le año 19555 y la verificación del campo en 1965 por el IGM, dio como resultado un incremento de 15% en la superficie de los tholares. El repoblamiento se debe, en parte, a que existe una recolección selectiva de la thola sólo para el uso de las necesidades energéticas de los campesinos de la zona y por otra, a que la extracción con fines de comercialización ya no se extracción con fines de comercialización ya no se realiza. (En las ciudades yano hay hornos de pan que consuman thola). La thola se quema muy rápidamente con un poder calorífico de 3500 Kcal./kg.

No existen proyectos de forestación o plantación en el altiplano a excepción de eucaliptos en áreas bien regadas de las orillas del lago Titicaca. Un proyecto piloto en Oruro dio eucaliptos de crecimiento enano. En los cerros del Kari Kari en los alrededores de la ciudad de Potosí se sembraron unas 100.000 planteles de eucaliptos y pinos que después de dos años de crecimiento tuvieron un50% de éxito.

Los campesinos del departamento de La Paz, utilizan la mitad de sus existencias de estiércol para la cocina y la otra agregan a las tierras cultivadas como fertilizantes. En áreas pobres de leña, como Oruro, la necesidad de estiércol como combustible de cocina, restringe su utilización como fertilizante natural.

No existe datos sobre las reservas de yareta. Este combustible crece en bofedales en muchos lugares del altiplano y ha sido complementado depredado. Si bien tiene un en que arde lentamente.
BOTADERO
Sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente general.
CALIDAD DEL AIRE
Concentraciones de contaminantes que permiten caracterizar el aire de una región con respecto a concentraciones de referencia, fijadas con el propósito de preservar la salud y bienestar de las personas.
CARACTERISTICAS ERGONOMICAS
Son las resultantes de la aplicación de información sobre los factores físicos y psicológicos para la selección y el diseño de aparatos, equipos, herramientas, instrumentos y sistemas para uso humano.
CHATARRA
Fragmentos, piezas y partes de metal de un equipo, maquinaria o vehículos que se encuentren abandonados en áreas públicas.
CICLO HIDROLOGICO
Sucesión de estados físicos de las aguas naturales: evaporación, condensación, precipitación pluvial, escorrentía superficial, infiltración subterránea, depósito en cuerpos superficiales y nuevamente evaporación.
CIERRE
Sellado de un relleno sanitario por haber concluido su vida útil, cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en las normas técnicas correspondientes.
CLASIFICACION
Establecimiento del nivel de calidad existente o el nivel a ser alcanzado y/o mantenido en un cuerpo de agua.
CLAUSURA
Suspensión definitiva o temporal de un sitio de disposición final, por no cumplir con los requisitos que establezcan la reglamentación y normatividad correspondientes.
COMPACTADOR
Todo equipo o máquina que reduce el volumen de los residuos sólidos para facilitar su almacenamiento, transporte, y/o disposición final.
COMPOST
Producto orgánico obtenido mediante el proceso de compostaje.
COMPOSTAJE
Tratamiento de residuos sólidos orgánicos por procesos de fermentación controlada, aeróbica, con el fin de obtener un producto estable, de características definidas y útil para la agricultura.
CONDICION
Calificación del nivel de calidad presentado por un cuerpo de agua, en un determinado momento, en términos de su aptitud de uso en correspondencia a su clase.
CONFINAMIENTO O DISPOSICION FINAL
Depositar definitivamente sustancias peligrosas en sitios y condiciones adecuadas, para minimizar efectos ambientales negativos.
CONTAMINACION DE AGUAS
Alteración de las propiedades físico-químicas y/o biológicas del agua por sustancias ajenas, por encima o debajo de los límites máximos o mínimos permisibles, según corresponda, de modo que produzcan daños a la salud del hombre deteriorando su bienestar o su medio ambiente.
CONTAMINACION ATMOSFERICA
Presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes, de tal forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora o la fauna, o una degradación de la calidad del aire, del agua, del suelo, los inmuebles, el patrimonio cultural o los recursos naturales en general.
CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS
La degradación de la calidad natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la presencia o el manejo y disposición final inadecuados de los residuos sólidos.
CONTAMINANTE ATMOSFERICO
Materia o energía en cualquiera de sus formas y/o estados físicos, que al interrelacionarse en o con la atmósfera, altere o modifique la composición o estado natural de ésta.
CONTENEDOR
Caja, envase o recipiente mueble en el que se depositan sustancias peligrosas para su transporte o almacenamiento temporal. Estos contenedores serán del tipo y características adecuadas para contener las sustancias de acuerdo a la clasificación de éstas.
Recipiente en el que se depositan los residuos sólidos para su almacenamiento temporal o para su transporte.
CONTROL DEL AIRE
Aplicación de medidas o estrategias para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
CORROSION
Desgaste, alteración o destrucción de tejidos vivos y material inorgánico debido a agentes o acción química.
COSTOS AMBIENTALES
La definición tradicional de costos ambientales de una empresa comprende costos que son causados por el cumplimiento con las normas ambientales en adición a los costos de producción. Con esa definición resulta que los costos ambientales no se pueden influenciar en la gestión de la empresa.

Una definición más amplia integra todos los costos que son asociados con el manejo de los residuos o mejor dicho costos que no existieran si no hubiera residuos esa definición trae una clave mucho mas fuerte en gestionar los residuos.

Los costos que se tiene que considera son costos directos e indirectos.

Como costos directos se pueden diferencias entre

- Inversiones por los dispositivos técnicos en la eliminación de residuos (aguas residuales, control de aire, residuos sólidos).
- La gestión de estos residuos. Costos para materiales y energía en manejar estos dispositivos.

Costos para el personal que se requiere para el mantenimiento de los dispositivos técnicos.

- Costos de eliminación de los residuos.
- Costos para la reparación de los dispositivos
- Costos del personal para la formación en el manejo de los residuos.

Además se tiene que considerar los costos indirectos. Costos no directamente visibles como

- costos de materias primas no usadas en el producto
- costos de energía
- los costos de impuestos ambientales
- costos para seguros de responsabilidad civil y de riesgos
- costos por cambio de imagen de la compañía
- costos para la propaganda ambiental
- costos de enfermedades del personal causado por el manejo de sustancias nocivas
- Costos por la perdida en tiempo de producción por accidentes ambientales.

CUENCA
Zona geográfica que contribuye con la escorrentía de las aguas pluviales hacia un cauce natural.
CUENCAS DE CURSO SUCESIVO
Cuencas que nacen en un país, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más países.
CUERPO DE AGUA
Arroyos, ríos, lagos y acuíferos, que conforman el sistema hidrográfico de una zona geográfica.
CUERPO RECEPTOR
Medio donde se descargan aguas residuales crudas o tratadas.
DBO5
Demanda Bioquímica de Oxígeno (en mg/l). Es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea. Se determina en laboratorio a una temperatura de 20C y en 5 días.
DECIBEL
La Unidad práctica de medición del nivel de ruido es el decibel, conocido como dB. Esta unidad es igual a 20 veces el logaritmo decimal del cociente de la presión de sonido ejercida por un sonido medido, y la presión de sonido de un sonido estándard equivalente a 20 micropascales.
El decibel (A), conocido como dB(A), es el decibel medido en una banda de sonido audible.
DECLARATORIA DE ADECUACION AMBIENTAL (DAA)
Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente por el cual se aprueba, desde el punto de vista ambiental, la prosecución de un proyecto, obra o actividad que está en su fase de operación o etapa de abandono, a la puesta en vigencia del presente reglamento. La DAA que tiene carácter de licencia ambiental, se basa en la evaluación del MA, y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de Adecuación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental propuestos. La DAA se constituirá conjuntamente con el MA, en la referencia técnico-legal para los procedimientos de control ambiental. Este documento tiene carácter de Licencia Ambiental.
DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, en caso de que el proyecto, obra o actividad, a ser iniciado, sea viable bajo los principios del desarrollo sostenible; por el cual se autoriza, desde el punto de vista ambiental la realización del mismo. La DIA fijará las condiciones ambientales que deben cumplirse durante las fases de implementación, operación y abandono. Asimismo, se constituirá conjuntamente con el EEIA, y en particular con el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en la referencia técnico-legal para los proyectos, obras o actividades nuevos. Este documento tiene carácter de Licencia Ambiental.
DESCARGA
Vertido de aguas residuales crudas o tratadas en un cuerpo receptor.
DESECHO
Material o sustancia orgánica, inorgánica, sólida, líquida, gaseosa, mezcla o combinación de ellas, resultante de actividad industrial, científica o tecnológica, que carece de interés económico y debe ser alternativamente, objeto de confinamiento ó disposición final.
Son subproductos residuales que sobran, provenientes de procesos naturales o actividades sociales, que para su propietario no tienen valor alguno.
DISPOSICION FINAL
Acción de depositar permanentemente los residuos sólidos en un lugar.
DQO
Demanda Química de Oxígeno (en mg/l). Cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 horas.

EFLUENTE
Fluido residual que puede contener sustancias peligrosas.
EFLUENTE CONTAMINADO
Toda descarga líquida que contenga cualquier forma de materia inorgánica y/u orgánica o energía, que no cumpla los límites establecidos en el presente reglamento.
EFLUENTE INDUSTRIAL
Aguas residuales crudas o tratadas provenientes de procesos industriales.
EFLUENTES HOSPITALARIOS
Descargas de aguas residuales crudas o tratadas procedentes de hospitales, clínicas o morgues.
EFLUENTE SANITARIO
Aguas residuales crudas o tratadas provenientes del uso doméstico.
EMERGENCIA HIDRICA
Aquélla que sobreviene a consecuencia de una situación extraordinaria en la condición de un cuerpo de agua.
EMISION
Descarga directa o indirecta a la atmósfera de cualquier sustancia en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía en cualquiera de sus formas.
EMISIONES FUGITIVAS
Toda emisión de contaminantes a la atmósfera que no sea descargada a través de ductos o chimeneas.
ENVASAR
Acción de introducir sustancias peligrosas en contenedores y/o recipientes diseñados para evitar su dispersión, evaporación, fuga o facilitar su manejo.
ESTACION DE TRANSFERENCIA
Instalación intermedia, donde los residuos son descargados de vehículos recolectores y cargados a vehículos de mayor capacidad para su transporte.
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EEIA)
Estudio destinado a identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos.
El EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento.
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATEGICO
Estudio de las incidencias que puedan tener planes y programas. El EEIA estratégico, por la naturaleza propia de planes y programas, es de menor profundidad y detalle técnico que un EEIA de proyectos, obras o actividades; pero formalmente tiene el mismo contenido. El EEIA estratégico tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento.
EXCRETAS HUMANAS Y ANIMALES
Son residuos semi-sólidos patogénicos que deben ser eliminados totalmente de toda área pública o privada.
EXPLOSIVIDAD
Capacidad de ciertas sustancias, sólidas, líquidas, gaseosas, mezcla o combinación de ellas, por la cual pueden por sí mismas emitir, mediante reacción química, un gas a temperatura, presión y velocidad tales que las hace susceptibles de provocar daños a la salud, zona circundante y/o al ambiente en general.
FACTOR AMBIENTAL
Cada una de las partes integrantes del medio ambiente.
FANGOS O LODOS
Parte sólida que se produce, decanta o sedimenta durante el tratamiento de aguas.
FAUNA NOCIVA
Especies animales que por condiciones ambientales incrementan su población llegando a convertirse en plaga, vectores potenciales de enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daños a las actividades o bienes humanos.
FICHA AMBIENTAL (FA)
Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de la LEY. Este documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para los impactos negativos. Es aconsejable que su llenado se haga en la fase de prefactibilidad, en cuanto que en ésta se tiene sistematizada la información del proyecto, obra o actividad.
FUENTE
Toda actividad, proceso, operación o dispositivo móvil o estacionario que produzca o pueda producir emisiones contaminantes a la atmósfera.
FUENTE EXISTENTE
Aquélla que se encuentra instalada, o con autorización de instalación, a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento.
FUENTE FIJA
Toda instalación o actividad establecida en un solo lugar o área, que desarrolle operaciones o procesos industriales, comerciales y/o de servicios que emitan o puedan emitir contaminantes a la atmósfera.
FUENTE FIJA UNITARIA
Conjunto de dos o más industrias cuyas emisiones podrán ser consideradas como provenientes de una sola fuente para efectos de control de la calidad del aire público. Las fuentes que conformen la fuente fija unitaria deberán estar situadas en la misma zona industrial o en su defecto en un área comprendida en un círculo de máximo dos (2) kilómetros de diámetro, donde las condiciones en cuanto a ecosistemas y medio ambiente sean uniformes.
FUENTE MOVIL
Vehículos automotores, vehículos ferroviarios motorizados, aviones, equipos y maquinarias no fijos con motores de combustión y similares, que en su operación emitan o puedan emitir contaminantes a la atmósfera.
FUENTE NUEVA
Aquélla que solicita autorización para su instalación con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento.
FUTURO INDUCIDO
Desarrollo o crecimiento de actividades paralelas o conexas a un proyecto, obra o actividad, que puede generar efectos positivos o negativos.
GENERACION
Acción de producir sustancias.
GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS
Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que como resultado de sus actividades produzca residuos sólidos.
GESTION AMBlENTAL
Se define la Gestión Ambiental como un conjunto de acciones normativas, administrativas, operativas y de control que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad en general para garantizar el desarrollo sostenible y la optima calidad de vida en nuestro medio.
La Gestión Ambiental tiene como finalidad alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo, adecuado a los recursos ambientales y a la capacidad ecológica de nuestro territorio.
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
Es el conjunto de actividades como ser generación, barrido, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con sus características, para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
HOMOLOGACION
Acción de confirmar o reconocer, por parte del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, una decisión que tome la Instancia Ambiental Dependiente del Prefecto, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA)
Correlación que se realiza entre las acciones y actividades de un proyecto obra o actividad y los efectos del mismo sobre la
población y los factores ambientales, medidos a través de sus atributos.
IMPACTO AMBIENTAL
Todo efecto que se manifieste en el conjunto de "valores" naturales, sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo determinados y que pueden ser de carácter positivo o negativo.
IMPACTOS "CLAVE"
Conjunto de impactos significativos que por su trascendencia ambiental deberán tomarse como prioritarios.
IMPACTO ACUMULATIVO
Aquel que, al prolongarse en el tiempo la acción de la causa, incrementa progresivamente su gravedad o beneficio.
IMPACTO SINERGICO
Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales, contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo, aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
IMPACTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en período superior.
INCINERACION
Combustión controlada y completa de residuos sólidos.
INFLAMABILIDAD
Característica de ciertas sustancias, sólidas, líquidas, gaseosas, mezcla o combinación de ellas, fácilmente combustibles o que, por fricción o variación de temperatura, pueden causar incendio o contribuir a agudizarlo.
INFORME DE CARACTERIZACION
Informe de un laboratorio de servicio autorizado sobre los resultados de los análisis de una muestra de agua.
INMISION
Concentración de contaminantes en la atmósfera a ser medidos fuera de la fuente.
INSPECCION
Examen de un proyecto, obra o actividad que efectuará la Autoridad Ambiental Competente por sí misma o con la asistencia técnica y/o científica de organizaciones públicas o privadas. La inspección puede ser realizada en presencia de los interesados y de testigos, para hacer constar en acta los resultados de sus observaciones.
INSTANCIA AMBIENTAL DEPENDIENTE DEL PREFECTO
Organismo de la Prefectura que tiene responsabilidad en los asuntos referidos al medio ambiente a nivel departamental y en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental.
INTEMPERISMO
Fenómeno que ejerce la acción climatológica sobre los materiales, provocando cambios en la estructura o composición de los mismos.
INVENTARIO DE EMISIONES
Informe cualitativo y cuantitativo de las emisiones de contaminantes atmosféricos generados por una o varias fuentes.
ISO
La Organización Internacional de Normalización (abreviada ISO en inglés) es una organización no-gubernamental que fue establecida en 1947. La misión de ISO es promover el desarrollo de la estandarización y actividades relaciones en el mundo con la meta de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en las esferas internacionales, científicas, tecnológicas, y de actividades económicas. Por ejemplo, las normas ISO son usadas para determinar el formato de las tarjetas de crédito, de teléfono y otro tipo de tarjeta de uso comercial. El que tengan el mismo formato significa que las tarjetas pueden ser usadas mundialmente sin problemas. Entonces, estas normas internacionales contribuyen a hacer la vida más simple, y a mejorar la calidad de los bienes y servicios que usamos.

LABORATORIO AUTORIZADO
Laboratorio que ha obtenido la acreditación del MDSMA para efectuar análisis físico-químicos y biológicos de las aguas naturales, aguas residuales, cuerpos receptores y otros necesarios para el control de la calidad del agua.
LIBRO DE REGISTRO
Registro y control diario de actividades.
LICENCIA AMBIENTAL
Es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente al REPRESENTANTE LEGAL que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la LEY y reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental. Para efectos legales y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la Declaratoria de Adecuación Ambiental.
LIMITE PERMISIBLE DEL AGUA
Concentración máxima o mínima permitida, según corresponda, de un elemento, compuesto o microorganismo en el agua, para preservar la salud y el bienestar humanos y el equilibrio ecológico, en concordancia con las clases establecidas.
LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE
Concentraciones de contaminantes atmosféricos durante un período de exposición establecido, por debajo de las cuales no se presentarán efectos negativos conocidos en la salud de las personas según los conocimientos y/o criterios científicos prevalecientes.
LIMITES PERMISIBLES DE EMISION
Valores de emisión que no deben ser excedidos de acuerdo a disposiciones legales correspondientes.
LIXIVIACION
Es un proceso natural o artificial que promueve la degradación física y química de un material liberando sub-productos solubles que pueden ser peligrosos.
LIXIVIADOS
Líquido resultante del proceso de disolución de los metales por efecto de la lluvia y agentes químicos y/o biológicos.
Líquido infiltrado y drenado a través de los residuos sólidos, y que contiene materiales en solución o suspensión.
LLUVIA ACIDA
Utilizando electricidad que se ha generado con combustibles fósiles genera lluvia ácida Quemando combustibles fósiles en las fabricas y en los sistemas de calefacción.
LODOS
Residuos semi-sólidos generados en las fosas sépticas de viviendas, centros comerciales, oficinas o industrias y los producidos en las depuradoras comunales, industriales y comerciales de aguas, así como en las unidades de control de emanaciones atmosféricas.
MANIFIESTO AMBIENTAL (MA)
Instrumento mediante el cual el REPRESENTANTE LEGAL de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o etapa de abandono a la puesta en vigencia del presente reglamento informa a la Autoridad Ambiental Competente, del estado ambiental en que se encuentra el mismo y propone un plan de adecuación ambiental, si corresponde. El MA tiene calidad de declaración jurada y puede ser aprobado o rechazado por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad a lo prescrito en el presente reglamento.
MANIFIESTO DE TRANSPORTE
Documento de control que detalla cantidad, calidad, características físico-químicas, biológicas, grado de peligrosidad, tipo de envases, destinatario, destino, rutas a seguir y otros datos relacionados con sustancias peligrosas.
MEDIDA DE MITIGACION
Implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción, tendente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un proyecto.
MEDIDORES INDIRECTOS DE CAUDAL
Escalas con las que se mide el tirante del agua en el canal de sección triangular, trapezoidal o rectangular, permitiendo definir por cálculo, mediante una fórmula hidráulica previamente establecida, el caudal correspondiente.
MEJOR PRACTICA DE CUIDADO AMBIENTAL
Sistema organizado de actividades para: colectar y reducir emisiones fugitivas; conducir los gases y partículas contaminantes hacia equipos de depuración y/o transformación a fin de minimizar las emisiones contaminantes; mantener limpia la planta; pavimentar o empedrar vías de transporte vehicular en la planta, y barrer y/o regar los caminos pertenecientes a la industria, que por sus características no ameriten una pavimentación.
MINIMIZACION U OPTIMIZACION
Actividades de tratamiento y/o sustitución de elementos potencialmente dañinos, destinadas a reducir su volumen y características nocivas de sustancias peligrosas.
MONITOREO
Evaluación sistemática cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua.
Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones de carácter sistemático en un sitio y período determinados, con el objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales sobre el ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control.
MONITOREO AMBIENTAL
Sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental a través de la observación, medidas y evaluaciones de una o más de las condiciones ambientales con propósitos definidos.
MONITOREO DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS
Evaluación sistemática cuantitativa y cualitativa de contaminantes atmosféricos.
NAPA FREATICA
Acuífero más cercano a la superficie del suelo.
NIVEL PIEZOMETRICO
Profundidad a la que se encuentra el nivel del agua en un pozo.
NORMAS TECNICAS DE EMISION
Normas que establecen sobre bases jurídicas, ambientales y técnicas, la cantidad máxima permitida de emisiones para un contaminante a medirse en la fuente emisora.
OPERADOR
Persona natural o jurídica, privada o pública, responsable de la operación total o parcial del servicio de aseo urbano.
ORGANISMOS SECTORIALES COMPETENTES
Ministerios y Secretarías nacionales que representan a sectores de la actividad nacional, vinculados con el medio ambiente.
PATOGENICIDAD O BIOINFECCIOSIDAD
Característica de aquellas sustancias que contienen microorganismos o toxinas capaces de originar o favorecer el desarrollo de enfermedades.
PLAN DE ADECUACION AMBIENTAL
Consiste en el conjunto de planes, acciones y actividades que el REPRESENTANTE LEGAL proponga realizar en un cierto plazo, con ajuste al respectivo Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, para mitigar y evitar las incidencias ambientales negativas de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o etapa de abandono.
PLAN DE APLICACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Aquel que contiene todas las referencias técnico-administrativas que permitan el seguimiento de la implementación de medidas de mitigación así como del control ambiental durante las diferentes fases de un proyecto, obra o actividad. El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental estará incluido en el EEIA, en el caso de proyectos, obras o actividades nuevos, y en el MA en el caso que éstos estén en implementación, operación o etapa de abandono.
PLANTA
Comprende todos los terrenos, estructuras, obras y mejoras del terreno donde se procesan los residuos sólidos.
PLATAFORMAS Y PUERTOS DE MUESTREO
Elementos estructurales que permiten realizar el muestreo de emisiones contaminantes en ductos o chimeneas.
POZO PROFUNDO
Pozo excavado mecánicamente y luego entubado, del que se extrae agua en forma mecánica desde cualquier profundidad.
POZO SOMERO
Pozo de agua generalmente excavado a mano, que sirve para obtener agua del nivel freático, principalmente para usos domésticos.
PREFECTO
El Ejecutivo a nivel departamental.
PREVENCION
Disposiciones, medidas y acciones anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
PREVENCION DE AGUA
Disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro de la calidad del agua.
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION
Conjunto de medidas, obras o acciones que se prevean a través del EEIA, y que el REPRESENTANTE LEGAL de un proyecto, obra o actividad, deberá ejecutar, siguiendo el cronograma aprobado, tanto en la fase de implementación como de operación y abandono a fin de prevenir, reducir, remediar o compensar los efectos negativos que sean consecuencia del mismo.
PUNTO SIN IMPACTO
Punto fuera del área de descarga en un curso de agua, aguas arriba, donde no existe impacto de la descarga de aguas residuales crudas o tratadas.
QUEMA A CIELO ABIERTO
Se denomina así a la combustión de residuos sólidos en áreas abiertas y sin control.

RADIOACTIVIDAD
Propiedad de ciertas sustancias de producir radiaciones y ondas calóricas susceptibles de causar lesiones o deterioro en los tejidos orgánicos, la salud o el ambiente.
REACTIVIDAD
Inestabilidad de un material que lo hace reaccionar de forma inmediata al entrar en contacto con otro u otros elementos o liberar gases, vapores y humos en cantidades que ponen en riesgo la salud de los seres vivos y/o la calidad del ambiente.
RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS
Tratamiento o proceso para recuperar y aprovechar eficientemente los componentes útiles de los desechos sólidos generados durante el manejo de sustancias peligrosas. Es uno de los aspectos importantes de un programa de reducción en la fuente de generación.
Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.
RECOLECCION
Acción de recoger y trasladar los residuos generados al equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, tratamiento, reuso, o a los sitios de disposición final.
Acopio de sustancias peligrosas para fines específicos.
RECOLECCION SELECTIVA
Recolección de residuos clasificados, separados y presentados aisladamente, para su posterior utilización como material reciclable.
RECURSO HIDRICO
Cuerpo de agua que cumple con los límites establecidos para cualesquiera de las clases A, B, C o D.
RELLENO SANITARIO
Obra de ingeniería para la disposición final segura de residuos sólidos en sitios adecuados y bajo condiciones controladas, para evitar daños al ambiente y la salud.
REGLAMENTOS CONEXOS
Los demás reglamentos de la Ley del Medio Ambiente.
REPRESENTANTE LEGAL
Persona natural, propietario, de un proyecto, obra o actividad, o a aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones públicas o privadas.
Persona natural o colectiva, pública o privada, que solicita una autorización relativa a un proyecto, obra o actividad, respecto a todas sus fases, en materia ambiental.
RESIDUO
Material o sustancia peligrosa, orgánica, inorgánica, sólida, líquidas, gaseosa, mezcla o combinación de ellas, resultante de o con destino a una actividad tecnológica o científica, cuyos componentes son susceptibles de tratamiento o recuperación.
RESIDUOS AGRICOLAS
Residuos sólidos producidos como resultado de actividades agrícolas.
RESIDUOS BIODEGRADABLES
Son materiales que pueden ser trasformados por microorganismos.
RESIDUOS COMERCIALES, DE SERVICIOS E INSTITUCIONALES
Son los generados en las distintas actividades de comercio y de prestación de servicios; incluyen los residuos sólidos de instituciones públicas y privadas.
RESIDUOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS
Son los residuos sólidos procedentes de la actividad de limpieza de los espacios de convivencia y uso general de la población.
RESIDUOS DOMICILIARIOS
Son residuos sólidos producto de la actividad doméstica, que son adecuados por su tamaño para ser recogidos por los servicios municipales convencionales.
RESIDUOS ESPECIALES
Son residuos de características muy diversas que se generan en el medio urbano y cuyas formas de recolección y tratamiento varían sustancialmente. Son los que se indican y definen a continuación:

- Vehículos y electrodomésticos desechados: Se incluyen aquí todos los vehículos cuya vida útil ha finalizado, y los electrodomésticos fuera de uso. La misma situación se presenta también en cualquier máquina clasificada como chatarra.
- Llantas y neumáticos desechados: Son residuos de llantas y neumáticos abandonados, así como desechos de su fabricación.
- Residuos sólidos sanitarios no peligrosos: Son aquellos residuos generados en la actividad de hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, veterinarias o en la actividad médica privada, docente y de investigación, que por sus características son asimilables a residuos domiciliarios.
- Animales muertos: Cadáveres de animales o partes de ellos.
- Escombros: Residuos resultantes de la demolición o construcción de obras civiles.

RESIDUOS FORESTALES
Son los residuos provenientes de la explotación de especies maderables y de jardinería.
RESIDUOS GANADEROS
Son los residuos sólidos producidos como resultado de la crianza de ganado.
RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILABLES A DOMICILIARIOS
Son residuos que se producen prácticamente sin excepción en todas las industrias y que por sus características pueden ser tratados conjuntamente con los residuos domiciliarios.
RESIDUOS METALURGICOS
Son los producidos en plantas de fundición o refinación de metales.
RESIDUOS MINEROS
Son producto de la extracción y explotación de minerales.
RESIDUOS NO BIODEGRADABLES
Son materiales que resisten la acción transformadora de los microorganismos.
RESIDUOS PELIGROSOS
Son aquellos que conllevan riesgo potencial al ser humano o al ambiente, por poseer cualquiera de las siguientes características: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, bioinfecciocidad, radiactividad, reactividad y toxicidad.
RESIDUOS VOLUMINOSOS
Son aquellos de origen doméstico, que debido a sus dimensiones no son adecuados para ser recogidos por los servicios municipales convencionales.
RESIDUOS SOLIDOS O BASURA
Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje.
RESTOS DE MATADEROS
Son los residuos generados en la faena de animales, particularmente mataderos.
REUSO
Utilización de aguas residuales tratadas que cumplan la calidad requerida por el presente Reglamento.
RIESGO
Peligro potencial evaluado, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de la causa y severidad de su efecto.
RUIDO
Todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas, o que tenga efectos dañinos en los seres vivos.
SEGREGADOR
Persona que remueve materiales ilegalmente en cualquier fase del sistema de aseo urbano.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO
Sistema de redes en que las aguas residuales son colectadas separadamente de las aguas pluviales.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNITARIO
Aquél en el que las aguas residuales son colectadas juntamente con las aguas pluviales.
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SNEIA)
Es aquel que establecerá el MDSMA para cumplir todas las tareas referentes a la prevención ambiental, e incluye los subsistemas de legislación y normatividad, de formación de recursos humanos, de metodologías y procedimientos, del sistema de información de EIA, de organización institucional, en orden a garantizar una administración ambiental, en lo concerniente a EIA's, fluida y transparente. El SNEIA involucra la participación de todas las instancias estatales a nivel nacional,departamental y local así como al sector privado y población en general.
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL (SNCCA)
Es aquel que establecerá el MDSMA para cumplir las tareas relacionadas al control de calidad ambiental, incluyendo los subsistemas de: legislación y normas, guías y manuales de procedimiento, organización institucional y laboratorios, recursos humanos, sistema de información en control de calidad ambiental, que garantizará una administración fluida, transparente y ágil del SNCCA con participación de todas las instancias estatales a nivel nacional, departamental o local, como del sector privado y población en general.
SOLIDOS SEDIMENTABLES
Volumen que ocupan las partículas sólidas contenidas en un volumen definido de agua, decantadas en dos horas; su valor se mide en mililitros por litro (ml/l).
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
Peso de las partículas sólidas suspendidas en un volumen de agua, retenidas en papel filtro N 42.
SUSTANCIA PELIGROSA
Aquella sustancia que presente o conlleve, entre otras, las siguientes características intrínsecas: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estándar.
TIPO DE AGUA Sólidos Disueltos Totales en mg/l

Dulce menor a 1.500
Salobre desde 1.500 hasta 10.000
Salina desde 10.000 hasta 34.000
Marina desde 34.000 hasta 36.000
Hiperhalina desde 36.000 hasta 70.000
TOTAL QUALITY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (TQEM)
El establecimiento de un sistema de gestión ambiental es el primer paso que una empresa da para establecer un sistema de TQEM.
TOXICIDAD
Capacidad de ciertas sustancias de causar intoxicación, muerte, deterioro o lesiones graves en la salud de seres vivos, al ser ingeridos, inhalados o puestos en contacto con su piel.
TRANSPORTE
Traslado de sustancias peligrosas mediante el uso de equipos y/o vehículos.
TRATAMIENTO
Proceso físico, químico y/o biológico que modifica alguna propiedad física, química y/o biológica del agua residual cruda.
Procedimiento de transformación tendiente a la modificación de características constitutivas, de una o varias sustancias peligrosas.
Conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos.
VECTOR
Cualquier material u organismo que pueda servir como vehículo transmisor de enfermedades a humanos o animales.
VERIFICACION VEHICULAR
Medición de las emisiones de gases y/o partículas provenientes de vehículos automotores.
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Area que por sus características sirve para minimizar el impacto de los contaminantes sobre el ambiente o el bienestar público.