GENERACIÓN ( BARRIDO Y RECOLECCION )

GENERACIÓN

### PRODUCCIÓN

### CLASIFICACIÓN DE LAS BASURAS

GENERACIÓN

Se indican a continuación los principales componentes o elementos constitutivos del aspecto técnico, los cuales deben ser considerados a fondo en todo proyecto de residuos sólidos.

Estos componentes son tratados con amplitud en el RAS, por lo que aquí sólo se incluyen de modo enunciativo.

PRODUCCIÓN

Se refiere a la cantidad de residuos generados por el grupo humano objetivo (municipio, barrio, vereda, entre otros.) por unidad de tiempo (generalmente un día).

Este es el primero y más decisivo componente dentro de un proyecto, ya que determina su dimensión física; como, por ejemplo, la capacidad de los vehículos, el área del relleno e inclusive, cosas que podrían juzgarse intrascendentes como el tamaño de los recipientes o canecas domiciliarias.

Para cuantificar la producción se necesita conocer dos factores:

la población y la producción per cápita, P.P.C, ambos calculados hasta el final del período de diseño que se ha determinado para el proyecto.

En las cabeceras municipales pequeñas podrá hacerse un estudio demográfico muy preciso, casa por casa, si no se tienen datos estadísticos suficientes o datos históricos disponibles.

La producción de basuras por familia y finalmente por persona, se establece mediante una sencilla investigación basada en el pesaje de los recipientes con la basura producida en un lapso conocido, teniendo en cuenta lo siguiente:

La producción puede variar según el día de la semana o la época y el pesaje deberá hacerse en diferentes días para obtener un promedio representativo.

La cantidad de basura (lo mismo que sus características) depende no solamente del tipo de localidad sino del estrato o nivel socioeconómico de la familia.

Es necesario determinar la clase de residuos sólidos en función de su origen: doméstico, comercial, industrial, hospitalario, institucional, entre otros.

Algunos factores físicos, como el clima (lluvia) o sociales (ferias, mercado) e inclusive domésticos (mudanza) pueden alterar los resultados con relación al peso, producción per cápita o la caracterización de la misma.

La caracterización de los residuos permite, a través de un procedimiento sencillo, conocer sus características e identificar su composición: contenido de material orgánico, vidrios, metales, plásticos, elementos inertes, entre otros.

Otras propiedades de los residuos resultan de interés en un proyecto de residuos sólidos, en cuanto a sus características físicas (peso específico, humedad, entre otros.), químicas (toxicidad, corrosividad, entre otros.) y microbiológicas (microorganismos patógenos).

La composición también varía según la clase social, el nivel económico, el clima, las costumbres y actividades predominantes de las personas (en una zona turística, o un puerto libre será completamente diferente a un sector puramente residencial.

Este es un aspecto muy relevante antes de definir un programa de reuso o reciclaje (donde interesa la cantidad de papel, vidrios, cartón, entre otros.) o para tomar la decisión de aprovechar la parte orgánica (desperdicios de cocina, hojas, cáscaras, material vegetal) en lombricultura o compostaje.

### CLASIFICACIÓN DE LAS BASURAS

Las basuras se clasifican con base en varios criterios, dentro de los cuales puede citarse los siguientes:

De acuerdo con la naturaleza de la fuente productora las basuras pueden ser:

Residenciales o domésticas:

Son las que por su cantidad, calidad, naturaleza, composición y volumen son generadas en las actividades de la vivienda del hombre o en cualquier establecimiento asimilable a éstos. Normalmente tienen alto contenido de la materia orgánica.

####

Comerciales

Son las generadas en establecimientos comerciales y mercantiles tales como almacenes y depósitos. Generalmente presentan altos contenidos de papel y cartón.

Comerciales de alimentos

Aunque las normas las consideran dentro del grupo genérico de “comerciales’, es necesario separarlas, porque, por las características específicas de su origen, presentan altos contenidos de materia orgánica, presente en los procesos que se desarrollan en cafeterías, restaurantes y hoteles.

#####

Plazas de mercado

Al igual que las anteriores, las basuras de esta categoría están catalogadas como comerciales; pero su alto volumen, concentrado en pocos lugares y su alto contenido de materia orgánica, normalmente de tipo vegetal, justifican su clasificación independiente.

######

### Industriales

Son las generadas en actividades propias de este sector, como resultado de los procesos de producción; su composición varía de acuerdo con el tipo de industria que la produce.

####

### Institucionales

Son los residuos generados en establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales ó marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros; normalmente tienen altos contenidos de materia orgánica, papel y cartón.

####

Barrido de calles

Son el producto del aseo de las calles y avenidas. Presentan alto contenido de material inerte y papel.

Lugares públicos

Son las recogidas en parques o zonas de recreación; generalmente presentan altos contenidos de papel y cartón.

#####

Hospitalarios

Son los producidos en establecimientos en donde se prestan servicios de curación o rehabilitación de la salud. Generalmente contienen elementos patógenos.

####

Escombros

Son las provenientes de la actividad de la construcción.

De acuerdo con su composición, algunas basuras especiales pueden ser clasificadas como:

Patógenas: son las que por sus características y composición pueden ser reservorio o vehículo de infección; generalmente son producidas en los hospitales, clínicas y laboratorios, incluidos los de las universidades.

Tóxicas : son aquellas, que por sus características físicas o químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, pueden causar daño, lesiones e incluso la muerte a los seres vivientes; o provocar contaminación ambiental.

Combustibles: son aquellas que arden en presencia de oxigeno por acción de una chispa o de cualquier otra fuente de ignición.

Inflamables: son las que se pueden arder espontáneamente en condiciones normales.

Explosivas: son las que generan grandes presiones en su descomposición instantánea.

Radiactivas: son las que emiten radiaciones nucleares (electromagnéticas o corpusculares) en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo.

Volatilizables: son las que por su presión de vapor, a temperatura ambiente, se evaporan o volatizan.

La cantidad producida en cada una de estas clasificaciones variarán de acuerdo con el tipo de población, pero por lo general, en las pequeñas comunidades colombianas y en ciudades medianas hasta 60.000 habitantes, el mayor grueso de las basuras son de tipo doméstico, comercial y de plazas de mercado.

En la medida en que las localidades crecen aumentan las basuras producidas por los lugares públicos, las instituciones y el barrido de las vías. Cuando se acercan al límite establecido para estas guías, toman importancia las basuras industriales y hospitalarias, además de las antes mencionadas.